# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel for sagbladet på 0°.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

### Kontrollere (se bilde J1)

- Fjern innleggsplaten (25) se Montere innleggsplaten (se bilde c).
- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den på sagbordet (23).

Armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (26) over hele lengden.

### Stille inn (se bilde J2)

- Løsne skruen (58). Slik kan 0°-anlegget (22) forskyves.
- Løsne låsespaken (20).
- Skyv håndhjulet (14) mot 0°-anlegget til armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet over hele lengden..
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (20) igjen.
- Stram skruen (58) igjen.
- Monter innleggsplaten igjen (25) se Montere innleggsplaten (se bilde c).

Hvis vinkelindikatoren (21) ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (19) etter innstillingen, løsner du skruen (59) med en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.

Gjenta denne prosedyren for den vertikale gjæringsvinkelen på 45° (løsne skruen (60); flytte 45°-anlegget (18)). Vinkelindikatoren (21) må ikke forskyves.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

### Kontrollere

- Marker den første venstre sagtannen som er synlig over innleggsplaten bak, med en blyant.
- Still inn en vinkelmåler på 90°, og legg den mot kanten til styresporet (30).
- Forskyv armen til vinkelmåleren til den berører den markerte sagtannen, og les av avstanden mellom sagblad og styrespor.
- Drei sagbladet til den markerte tannen står over innleggsplaten foran.
- Forskyv vinkelmåleren langs styresporet frem til markert sagtann.
- Mål igjen avstanden mellom sagblad og styrespor.

De to målte avstandene må være identiske.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (61) foran under sagbordet og unbrakoskruene (62) bak under sagbordet med unbrakonøkkelen (10) som fulgte med.
- Beveg sagbladet forsiktig til det står parallelt med styresporet (30).
- Trekk til alle skruene (61) og (62) igjen.

##

- Plasser parallellanlegget til høyre for sagbladet.
  Forskyv parallellanlegget til markeringen i skalavisningen (56) viser 29 cm på den nedre skalaen.
  For å låse trykker du spennhåndtaket (41) ned igjen.
- Trekk spennhåndtaket (13) helt opp, og trekk sagbordutvidelsen (6) ut til den stopper.

### Kontrollere

Avstandsindikatoren (57) må vise nøyaktig samme verdi på den øvre skalaen (1) som markeringen i skalavisningen (56) på den nedre skalaen (1).

### Innstilling

- Trekk sagbordutvidelsen (6) ut til den stopper.
- Løsne skruen (63) med en stjerneskrutrekker, og rett inn avstandsindikatoren (57) langs 29 cm-merket på den øvre skalaen (1).

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).
- Løsne spennhåndtaket (41) til parallellanlegget, og forskyv det til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Parallellanlegget (5) må berøre sagbladet langs hele lengden.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (64) med unbrakonøkkelen (10) som fulgte med.
- Beveg parallellanlegget (5) til det berører sagbladet langs hele lengden.
- Hold parallellanlegget i denne stillingen, og trykk spennhåndtaket (41) ned igjen.
- Trekk til unbrakoskruene (64) igjen.

##

Spennkraften til parallellanlegget (5) kan svekkes ved hyppig bruk.

- Stram justerskruen (24) helt til parallellanlegget igjen kan låses på sagbordet.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern vernedekselet (3).
- Forskyv parallellanlegget (5) fra høyre til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Markeringen i skalavisningen (56) må flukte med 0 mm-merket på skalaen (1).

### Innstilling

- Løsne skruen (65) med en stjerneskrutrekker, og rett inn markeringen langs 0 mm-merket.

##

### Kontrollere

Forsiden til innleggsplaten (25) må være i flukt med eller litt under sagbordet, baksiden må være i flukt med eller litt over sagbordet.

### Innstilling

- Still inn riktig nivå på justerskruene (66) med spissen på ringnøkkelen (9).