# طرز کار با دستگاه

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

حالت حمل و نقل و کار تیغه اره
گسترش میز اره
نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی
تنظیم کردن خطکش راهنمای موازی
تنظیم خط کش راهنمای موازی کمکی
تنظیم کردن گوه
راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه
راهنمائی‌های عملی
اره کردن
تنظیم و کنترل تنظیمات پایه
نگهداری و حمل و نقل