# 调整平行限制器

平行限制器(5)可以定位在锯片的左侧（黑色刻度）或右侧（银色刻度）。刻度显示(56)中的标记表示刻度尺(1)上平行限制器至锯片的设定距离。
将平行限制器定位至所需的锯片侧面 参见 安装平行限制器（参见插图e）。

## 在锯台未拉出时
调整平行限制器

- 松开平行限制器(5)的夹紧手柄(41)。移动平行限制器，直至刻度显示(56)中的标记显示至锯片的所需距离。
  锯台未拉出时，适用银色刻度尺(1)的下部标记。
- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。

## 在锯台拉出时
调整平行限制器（参见插图D）

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
  移动平行限制器，直至刻度显示(56)中的标记在下方刻度尺上显示29厘米。
  固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将锯台扩展件的夹紧手柄(13)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(6)，直至距离指示器(57)在上方刻度尺上显示至锯片的所需距离。
- 向下按压夹紧手柄(13)。
  由此固定好锯台扩展件。