# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

### การทำความสะอาด

หลังเสร็จงาน‌ทุกครั้ง ให้‌เอา‌ผงฝุ่น‌และ‌เศษ‌ออก‌โดย‌เป่า‌ด้วย‌อากาศอัด‌หรือ‌ใช้‌แปรง‌ปัด

### มาตรการลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การสตาร์ท‌แบบ‌นุ่มนวล
- การส่งมอบพร้อมใบเลื่อยที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบให้มีการสั่นสะเทือนน้อยบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้‌ใบเลื่อย‌ที่‌มี‌คุณสมบัติ‌ลดเสียง‌รบกวน
- การทำความสะอาดใบเลื่อยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ