# Aspirarea prafului/aşchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de mate‌riale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau inspi‌rarea acestor pulberi poate provoca reacţii a‌lergice şi/sau îmbolnăvirile căilor respira‌torii ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materialele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

- Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului adecvată pentru materialul prelucrat.
- Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
- Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie a respiraţiei având clasa de filtrare P2.

Respectaţi prescripţiile din ţara dumnea‌voastră referitoare la materialele de pre‌lucrat.

- Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

Instalaţia de aspirare a prafului/aşchiilor poate fi blocată de praf, aşchii sau fragmente desprinse din piesa de prelucrat.

- Opriţi scula electrică şi extrageţi acumulatorii.
- Aşteptaţi până când pânza de ferăstrău se opreşte complet.
- Stabiliţi cauza blocării şi remediaţi-o.

- Pentru a evita pericolul de incendiu în cazul tăierii aluminiului, goliţi capacul inferior al pânzei de ferăstrău şi nu utilizaţi instalaţia de aspirare a aşchiilor.

##

Pentru îndepărtarea fragmentelor desprinse din piesa de prelucrat şi a aşchiilor de dimensiuni mari, poţi deschide capacul de protecţie inferior al pânzei de ferăstrău (46).

- Opreşte scula electrică şi scoate acumulatorul din aceasta.
- Aşteaptă până când pânza de ferăstrău se opreşte complet.
- Răstoarnă scula electrică pe o parte.
- Deschide grilajul inferior (33) (consultă imaginea a).
- Distanţează eclisele (47) capacului de protecţie inferior al pânzei de ferăstrău şi deschide capacul de protecţie inferior al pânzei de ferăstrău (46).
- Îndepărtează fragmentele desprinse din piesa de prelucrat şi aşchiile.
- Rabatează la loc capacul de protecţie inferior al pânzei de ferăstrău (46) până când eclisele (47) se fixează în poziţie.
- Închide grilajul inferior (33).
- Adu scula electrică în poziţie de lucru.

##

- Fixaţi un furtun de aspirator corespunzător în adaptorul de aspirare (31).

Aspiratorul trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator special.