# Armazenamento e transporte

## Guardar os elementos do aparelho (ver figuras O1–O2)

Para efeitos de armazenamento, a ferramenta elétrica oferece-lhe a possibilidade de fixar de forma segura determinados elementos do aparelho.

- Solte o limitador paralelo adicional (43) do limitador paralelo (5).
- Insira todas as peças soltas do aparelho nos depósitos de armazenamento na caixa (ver tabela seguinte).

Elemento do aparelho | Depósito de armazenamento
--- | ---
Limitador paralelo (5) | Virar, pendurar a partir de baixo nas calhas guia e fixar punho de aperto (41)
Bastão de empurrar (12) | Encaixar no depósito (67)
Cobertura de proteção (3) | Pendurar no entalhe do suporte (11) e apertar com a alavanca de aperto (39)
Chave sextavada interior (10) | Encaixar no depósito (68)
Chave anular (9) | Encaixar no depósito (69)
Limitador angular (2) | Encaixar no depósito (7)
Limitador paralelo adicional (43) | Inserir na ranhura traseira no limitador paralelo (5) e apertar com a ajuda dos parafusos de orelhas

## Transportar a ferramenta elétrica

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Antes de transportar a ferramenta elétrica tem de executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte ver Posição de transporte.
- Remova todos os acessórios que não podem ser montados firmemente na ferramenta elétrica.
  Colocar os discos de serra não usados, se possível, em um recipiente fechado.
- Empurre a extensão da mesa de serrar (6) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (13) para baixo para fixar.
- Para levantar ou transportar, utilize as pegas de transporte (29).

- Para transportar a ferramenta elétrica use apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.