# Date tehnice

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA) | min-1 | 4.500 | 4.500
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
Lăţime x adâncime x înălţime | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 216 | 216
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Grosimea/Ceaprăzuirea minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | > 1,7 | > 2,3
Diametru orificiu de prindere | mm | 30 | 25,4

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat: vezi Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.