# Gebruik

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Transport- en werkstand van het zaagblad
Zaagtafel vergroten
Verticale en horizontale verstekhoeken instellen
Parallelgeleider instellen
Extra parallelgeleider instellen
Spouwmes instellen
Ingebruikname
Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Zagen
Basisinstellingen controleren en ‌instellen
Opslag en transport