# Oppbevaring og transport

## Oppbevare maskindelene (se bilde O1–O2)

Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulighet til å feste visse maskinelementer sikkert.

- Løsne det ekstra parallellanlegget (43) fra parallellanlegget (5).
- Sett alle løse maskindeler oppbevaringsrommene på huset (se tabellen nedenfor).

Maskinelement | Oppbevaringsrom
--- | ---
Drei parallellanlegget (5), | hekt det inn i styresporene fra undersiden og lås spennhåndtaket (41)
Sett skyvestokken (12) | i oppbevaringen (67)
Hekt beskyttelsesdekselet (3) | i utsparingen på holderen (11), og fest med klemspaken (39)
Sett unbrakonøkkelen (10) | i oppbevaringen (68)
Sett ringnøkkelen (9) | i oppbevaringen (69)
Sett vinkelanlegget (2) | i oppbevaringen (7)
Skyv det ekstra parallellanlegget (43) | inn i sporet bak på parallellanlegget (5), og stram ved hjelp av vingeskruene

## Bære elektroverktøyet

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Før transport av elektroverktøyet må du gjøre følgende:

- Sett elektroverktøyet i transportstilling se Transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
  Legg om mulig ubenyttede sagblad i en lukket beholder under transport.
- Skyv sagbordutvidelsen (6) helt inn, og trykk spennhåndtaket (13) ned for å låse i stillingen.
- Bruk håndtakene (29) ved løfting og transport.

- Bruk bare transportanordningene, aldri beskyttelsesanordningene, til transport av elektroverktøyet.