# 調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

## 調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 B）

垂直斜鋸角的調整範圍在 0° 至 45° 之間。

- 逆時針旋轉制動桿 (20)，以便將它鬆開。

提示：當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。

- 沿著連桿拉起或按壓手轉輪 (14)，直到角度指針 (21) 指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (20) 重新旋緊。

為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 0° 和 45°，出貨時已裝上調好的擋塊（(22)、(18)）。

## 調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 C）

水平斜鋸角的調整範圍在 30°（左側）與 30°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (54) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針 (55) 指在所需的斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (54) 重新鎖緊。