# Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| N’approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l’outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.
| Portez un masque à poussière.
| Portez une protection auditive. L’exposition aux bruits peut provoquer une perte de l’audition.
| Portez toujours des lunettes de protection.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie. Le diamètre de l’alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l’épaisseur du corps de lame, au diamètre de l’alésage de la lame et au diamètre de la broche de l’outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame. Le diamètre de lame doit correspondre à l’indication du pictogramme.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 216 mm. b Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 1,7 mm et à ce que l’épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à 1,5 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce. c L’épaisseur du couteau diviseur est de 1,6 mm. d Le sens de coupe des dents (indiqué par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur.
‎3 601 M44 0B0 | a Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 216 mm. b Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 2,3 mm et à ce que l’épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à 2,1 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce. c L’épaisseur du couteau diviseur est de 2,2 mm. d Le sens de coupe des dents (indiqué par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | L’épaisseur du couteau diviseur est de 1,6 mm. La hauteur maximale possible de la pièce est de 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | L’épaisseur du couteau diviseur est de 2,2 mm. La hauteur maximale possible de la pièce est de 70 mm.
| Côté gauche : Indique le sens de rotation de la manivelle pour abaisser (position de transport) et relever (position de travail) la lame. Côté droit : Indique la position du levier de blocage de la lame de scie et lors du réglage de l’angle d’inclinaison (lame de scie orientable).
| Avec le marquage CE, le fabricant atteste que l’outil électroportatif est conforme aux directives UE en vigueur.