# Förvaring och transport

## Förvaring av komponenter (se bilder O1–O2)

För förvaring kan vissa komponenter stadigt fästas på elverktyget.

- Lossa tilläggsparallellanslaget (43) från parallellanslaget (5).
- Sätt in de lösa komponenterna i förvaringsplatserna på höljet (se nedanstående tabell).

Komponenter | Förvaringsutrymme
--- | ---
Parallellanslag (5) | vänd om och häng underifrån upp i styrskenorna och dra åt spärrspaken (41)
Påskjutare (12) | sätts in i förvaringen (67)
Skyddskåpa (3) | häng upp i urtaget på fästet (11) och dra åt med spännspaken (39)
Insexnyckel (10) | sätts in i förvaringen (68)
Ringnyckel (9) | sätts in i förvaringen (69)
Vinkelanslag (2) | sätts in i förvaringen (7)
Skjut in tilläggsparallellanslaget (43) | i spåret på parallellanslaget (5) och dra åt med hjälp av vingskruvarna

## Bära elverktyget

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Försätt elverktyget i transportläge se Transportläge.
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
  För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- Skjut sågbordsbreddningen (6) helt inåt och tryck ner spänngreppet (13) för att fixera det.
- Använd bärhandtagen (29) för att lyfta eller transportera elverktyget.

- Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen.