# 锯切

##

- 将平行限制器(5)调整到所需的切割宽度。
- 将工件放到锯台的保护盖(3)前部。
- 通过手柄(15)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(26)的上部锯齿处于工件上方约3 − 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 施力均匀地锯切工件。
  如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

##

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。
  锯片向左倾斜时，平行限制器(5)必须位于锯片的右侧。
- 遵循相应的工作步骤： 参见 锯割直线

##

- 请通过角度挡块(2)设置所需的水平斜切角度。
- 将工件放到角度挡块(2)上。
- 使用手摇柄(15)升高或降低锯片，让锯片的上端锯齿突出于工件表面约5毫米。
- 接通电动工具的电源。
- 用一只手将工件顶在角度挡块上，另一只手握在固定旋钮(54)上并慢慢地将导引槽(30)中的角度挡块向前推动。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。