# 图标

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

图标及其含义
| 当电动工具运转时，切勿把手放在锯切区域内。 碰到锯片会有受伤危险。
| 请佩戴防尘口罩。
| 请佩戴听力防护装置。 工作噪音会损坏听力。
| 请佩戴护目镜。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | 注意锯片的尺寸。孔径必须无间隙地与工具主轴贴合。如果必须使用缩径套，应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及刀具主轴直径来匹配缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。 锯片直径必须与图标上的说明一致。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a 允许的最大锯片直径为216毫米。 b 更换锯片时，请确保切割宽度不小于1.7毫米，锯片主体的厚度不大于1.5毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。 c 劈开楔的厚度为1.6毫米。 d 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。
‎3 601 M44 0B0 | a 允许的最大锯片直径为216毫米。 b 更换锯片时，请确保切割宽度不小于2.3毫米，锯片主体的厚度不大于2.1毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。 c 劈开楔的厚度为2.2毫米。 d 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | 劈开楔的厚度为1.6毫米。 工件的最大许可高度为70毫米。
‎3 601 M44 0B0 | 劈开楔的厚度为2.2毫米。 工件的最大许可高度为70毫米。
| 左侧： 显示手柄降低锯片（运输位置）时的旋转方向和升高锯片（工作位置）时的旋转方向。 右侧： 显示用来固定锯片和调整垂直斜切角度（可翻转锯片）的锁定杆的位置。
| 产品带有CE标志，表明制造商确认该电动工具符合适用的欧盟指令。