# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Скала за разстоянието от циркулярния диск до опората за успоредно водене
(2) | Ъглова опора
(3) | Защитно покритие
(4) | Разтварящ клин
(5) | Опора за успоредно водене
(6) | Разширяване на масата на циркуляра
(7) | Гнездо ъглова опора
(8) | Монтажни отвори
(9) | Глух гаечен ключ (23 mm; 13 mm)
(10) | Шестостенен ключ (5 mm)
(11) | Държач за съхранение на защитното покритие
(12) | Лост за изтласкване
(13) | Затегателна ръкохватка за разширяване на масата на циркуляра
(14) | Ръчно колело
(15) | Ръкохватка за повдигане и спускане на циркулярния диск
(16) | Пусков прекъсвач
(17) | Акумулаторна батерияA)
(18) | Опора за ъгъл на скосяване 45° (вертикално)
(19) | Скала за ъгъла на скосяване (вертикално)
(20) | Застопоряващ лост за настройване на вертикален ъгъл на скосяване
(21) | Ъглов индикатор (вертикален)
(22) | Опора за ъгъл на скосяване 0° (вертикално)
(23) | Маса на циркуляра
(24) | Регулиращ винт за обтяжна сила на опората за успоредно водене
(25) | Приставка за маса
(26) | Циркулярен диск
(27) | Водещ канал за опората за успоредно водене
(28) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(29) | Ръкохватка за пренасяне
(30) | Водещ канал за ъгловата опора
(31) | Адаптер за прахоулавяне
(32) | V-образен направляващ канал на масата на циркуляра за опората за успоредно водене
(33) | Подова решетка
(34) | Фиксиращ винт на подовата решетка
(35) | Маркировки захващащ лост/клема
(36) | Захващащ лост на разтварящия клин
(37) | Позициониращи щифтове за разтварящия клин
(38) | Фиксиращ винт на приставката за маса
(39) | Захващащ лост на защитното покритие
(40) | Водещ болт на защитното покритие
(41) | Затегателна ръкохватка на опората за успоредно водене
(42) | Направляващ V-образен канал за опората за успоредно водене
(43) | Спомагателна опора за успоредно водене
(44) | Комплект крепежни елементи „Спомагателна опора за успоредно водене“
(45) | Направляваща шина на ъгловата опора
(46) | Долен предпазен капак за циркулярния диск
(47) | Езиче на долния капак на циркулярния диск
(48) | Отвор за хващане за повдигане на приставката за маса
(49) | Обтяжна гайка
(50) | Лост за застопоряване на вала
(51) | Застопоряващ фланец
(52) | Центроващ фланец
(53) | Вал на електроинструмента
(54) | Застопоряваща ръкохватка за произволни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(55) | Ъглов индикатор на ъгловата опора
(56) | Индикация на скалата
(57) | Стрелка за отчитане на разстоянието на масата на циркуляра
(58) | Винт с глава с кръстат шлиц за регулиране на опората 0°
(59) | Винт за ъгловия индикатор (във вертикална равнина)
(60) | Винт с глава с кръстат шлиц за регулиране на опората 45°
(61) | Предни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск
(62) | Задни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск
(63) | Винт за стрелката за отчитане на разстоянието на масата на циркуялра
(64) | Винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на опората за успоредно водене
(65) | Винт за стрелката, отчитаща разстоянието на опората за успоредно водене
(66) | Регулиращи винтове за приставката за маса
(67) | Депо лост за изтласкване
(68) | Депо шестостенен ключ
(69) | Депо глух гаечен ключ

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.