# Ajustar o limitador paralelo

O limitador paralelo (5) pode ser posicionado à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na indicação da escala (56) mostra a distância ajustada do limitador paralelo em relação ao disco de serra na escala (1).
Posicione o limitador paralelo do lado desejado do disco de serra ver Montar o limitador paralelo (ver figura e).

## Ajustar o limitador paralelo
com a mesa de serrar não puxada para fora

- Solte o punho de aperto (41) do limitador paralelo (5). Desloque o limitador paralelo até a marcação na indicação da escala (56) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra.
  Com a mesa de serrar não puxada para fora é válida a inscrição inferior da escala prateada (1).
- Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (41) para baixo.

## Ajustar o limitador paralelo
com a mesa de serrar puxada para fora (ver figura D)

- Posicione o limitador paralelo à direita do disco de serra.
  Desloque o limitador paralelo até a marcação na indicação da escala (56) na escala inferior indicar 29 cm.
  Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (41) para baixo.
- Puxe o punho de aperto (13) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Puxe a extensão da mesa de serrar (6) para fora, até o indicador de distância (57) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo.
  Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.