# Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l’utilizzo dell’elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’elettroutensile.

Simboli e relativi significati
| Non avvicinare le mani alla zona di taglio quando l’elettroutensile è in funzione. In caso di contatto con la lama, vi è rischio di lesioni.
| Indossare una mascherina antipolvere.
| Indossare protezioni per l’udito. L’effetto del rumore può provocare la perdita dell’udito.
| Indossare occhiali protettivi.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Tenere in considerazione le dimensioni della lama. Il diametro del foro dovrà corrispondere senza gioco con l’alberino portautensile. Se è necessario utilizzare riduzioni, accertarsi che le dimensioni della riduzione siano adatte allo spessore del corpo lama, al diametro del foro della lama e al diametro dell’alberino portautensile. Utilizzare possibilmente le riduzioni fornite in dotazione con la lama. Il diametro lama dovrà corrispondere al dato riportato sul simbolo.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Il diametro della lama non dovrà superare i 216 mm. b Nel sostituire la lama, accertarsi che la larghezza di taglio non sia inferiore a 1,7 mm e che lo spessore del corpo lama non sia superiore a 1,5 mm. In caso contrario, vi è rischio che il cuneo divisore si inceppi nel pezzo in lavorazione. c Lo spessore del cuneo divisore è di 1,6 mm. d La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) dovrà corrispondere alla direzione della freccia sul cuneo divisore.
‎3 601 M44 0B0 | a Il diametro della lama non dovrà superare i 216 mm. b Nel sostituire la lama, accertarsi che la larghezza di taglio non sia inferiore a 2,3 mm e che lo spessore del corpo lama non sia superiore a 2,1 mm. In caso contrario, vi è rischio che il cuneo divisore si inceppi nel pezzo in lavorazione. c Lo spessore del cuneo divisore è di 2,2 mm. d La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) dovrà corrispondere alla direzione della freccia sul cuneo divisore.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Lo spessore del cuneo divisore è di 1,6 mm. L’altezza massima possibile del pezzo in lavorazione è di 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Lo spessore del cuneo divisore è di 2,2 mm. L’altezza massima possibile del pezzo in lavorazione è di 70 mm.
| Lato sinistro: indica il senso di rotazione della manovella di abbassamento.(posizione di trasporto) e sollevamento (posizione di lavoro) della lama. Lato destro: indica la posizione della leva di bloccaggio della lama e in caso di regolazione dell’angolo obliquo verticale (lama orientabile).
| Con il contrassegno CE, il produttore conferma che l’elettroutensile sia conforme alle Direttive UE in vigore.