# نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغ‌‌‌‌‌های سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان می‌دهند. به دلایل ایمنی، فراخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.

دکمه را جهت پدیدار شدن نشانگر وضعیت شارژ یا وضعیت شارژ فشار دهید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ LED روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

### نوع باتری GBA 18V...‎

LED | ظرفیت
--- | ---
3 عدد چراغ سبز ممتد | 60–100 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 30–60 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–30 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %

### نوع باتری ProCORE18V...‎

LED | ظرفیت
--- | ---
5 عدد چراغ سبز ممتد | 80–100 %
4 عدد چراغ سبز ممتد | 60–80 %
3 عدد چراغ سبز ممتد | 40–60 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 20–40 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–20 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %