# Aufbewahrung und Transport

## Geräteelemente aufbewahren (siehe Bilder O1–O2)

Zum Aufbewahren bietet Ihnen das Elektrowerkzeug die Möglichkeit, bestimmte Geräteelemente sicher zu befestigen.

- Lösen Sie den Zusatz-Parallelanschlag (43) vom Parallelanschlag (5).
- Stecken Sie alle losen Geräteteile in ihre Aufbewahrungsdepots am Gehäuse (siehe nachfolgende Tabelle).

Geräteelement | Aufbewahrungsdepot
--- | ---
Parallelanschlag (5) | umdrehen, von unten in die Führungsschienen hängen und Spanngriff (41) feststellen
Schiebestock (12) | in das Depot (67) stecken
Schutzabdeckung (3) | in die Aussparung der Halterung (11) einhängen und mit Klemmhebel (39) festziehen
Innensechskantschlüssel (10) | in das Depot (68) stecken
Ringschlüssel (9) | in das Depot (69) stecken
Winkelanschlag (2) | in das Depot (7) stecken
Zusatz-Parallelanschlag (43) | in die Nut hinten am Parallelanschlag (5) einschieben und mithilfe der Flügelschrauben festziehen

## Elektrowerkzeug tragen

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung siehe Transportstellung.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile, die nicht fest an dem Elektrowerkzeug montiert werden können.
  Legen Sie unbenutzte Sägeblätter zum Transport, wenn möglich, in einen geschlossenen Behälter.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (6) ganz nach innen und drücken Sie den Spanngriff (13) zum Fixieren nach unten.
- Verwenden Sie zum Anheben oder Transportieren die Tragegriffe (29).

- Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals die Schutzvorrichtungen.