# Opslag en transport

## Machine-elementen bewaren (zie afbeeldingen O1–O2)

U kunt bepaalde machine-elementen op het elektrische gereedschap bevestigen, voordat u het gereedschap opbergt.

- Maak de extra parallelgeleider (43) los van de parallelgeleider (5).
- Steek alle losse machinedelen in hun opbergdepots op de behuizing (zie onderstaande tabel).

Machine-element | Opbergdepot
--- | ---
Parallelgeleider (5) | omdraaien, van onderaf in de geleidingsrails hangen en spangreep (41) vastzetten
Duwlat (12) | in het depot (67) steken
Veiligheidsafdekking (3) | in de uitsparing van de houder (11) hangen en met klemhendel (39) vastzetten
Binnenzeskantsleutel (10) | in het depot (68) steken
Ringsleutel (9) | in het depot (69) steken
Verstekgeleider (2) | in het depot (7) steken
Extra parallelgeleider (43) | in de groef achter op de parallelgeleider (5) schuiven en met behulp van de vleugelschroeven vastdraaien

## Elektrisch gereedschap dragen

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Ga als volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand zie Transportstand.
- Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd kunnen worden.
  Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien mogelijk in een afgesloten bak.
- Schuif de zaagtafelverbreding (6) helemaal naar binnen en duw de spangreep (13) voor vastzetten omlaag.
- Gebruik voor optillen of vervoeren de draaggrepen (29).

- Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de veiligheidsvoorzieningen.