# Mengatur mistar sejajar

Mistar sejajar (5) dapat diatur posisinya di sisi kiri (skala warna hitam) atau kanan (skala warna perak) dari mata gergaji. Penanda pada tampilan skala (56) menampilkan jarak mistar sejajar yang diatur ke mata gergaji pada skala (1).
Atur posisi mistar sejajar ke sisi mata gergaji yang diinginkan lihat Memasang mistar sejajar (lihat gambar e).

## Mengatur mistar sejajar
saat meja potong tidak ditarik ke luar

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (5). Geser mistar sejajar hingga penanda pada tampilan skala (56) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji.
  Saat meja potong tidak ditarik ke luar, penanda bawah dari skala berwarna perak (1) yang berlaku.
- Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.

## Mengatur mistar sejajar
saat meja potong ditarik ke luar (lihat gambar D)

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata gergaji.
  Geser mistar sejajar hingga penanda pada tampilan skala (56) menunjukkan skala bawah 29 cm.
  Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (13) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (6) ke luar hingga penunjuk jarak (57) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji pada skala atas.
- Tekan kenop pengencang (13) ke bawah.
  Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.