# A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete

## Szállítási helyzet

- Távolítsa el a (3) védőburkolatot, távolítsa el a (25) asztalbetétet és hozza a (4) feszítőéket a legalsó helyzetbe. Tegye ismét be a (25) asztalbetétet.
- Forgassa el a (15) forgatókart az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a (26) fűrészlap fogai a (23) fűrészasztal alá kerülnek.
- Tolja be teljesen az (6) fűrészasztal szélességnövelő lapot.
  nyomja meg a (13) szorító fogantyú lefelé. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.

## Munkavégzési helyzet

- Állítsa be a (4) feszítőéket a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett, tegye be a (25) asztalbetétet és szerelje fel a (3) védőburkolatot.
- Forgassa el a (15) forgatókart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a (26) fűrészlap fogai kb. 3 − 6 mm-rel a munkadarab fölé kerülnek.