# Технические данные

Настольная дисковая пила |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 4500 | 4500
Ограничение пускового тока |  | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы для достижения полной мощности |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 А·ч | ProCORE18V... ≥ 5,5 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 216 | 216
Толщина тела диска | мм | < 1,5 | 1,5–2,1
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин | мм | > 1,7 | > 2,3
Диаметр отверстия | мм | 30 | 25,4

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Максимальные размеры заготовки: см. Максимальные размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.