# Saklama ve taşıma

## Alet elemanlarının muhafaza edilmesi (bkz. Resimler O1–O2)

Elektrikli el aletiniz belirli elemanları güvenli biçimde sabitleme ve saklama olanağı sunar.

- Ek paralellik mesnedini (43) paralellik mesnedinden (5) gevşetin.
- Bütün alınabilir parçaları gövdedeki saklama deposuna yerleştirin (bkz. aşağıdaki tablo).

Alet elemanı | Saklama deposu
--- | ---
Paralellik mesnedi (5) | çevirin, alttan kılavuz raylara takın ve germe tutamağını (41) sıkın
İtme kolu (12) | depoya (67) takın
Koruyucu kapak (3) | Mesnedin oluğuna (11) takın ve sıkıştırma kolu (39) ile sıkın
İç altıgen anahtar (10) | depoya (68) takın
Halkalı anahtar (9) | depoya (69) takın
Açılı mesnet (2) | depoya (7) takın
Ek paralellik mesnedi (43) | Paralellik mesnedinin (5) arkasındaki oyuğa yerleştirin ve kelebek vidalarla sıkın

## Elektrikli el aletinin taşınması

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Elektrikli el aletini nakletmeden önce şu işlemleri yapmalısınız:

- Elektrikli el aletini nakliye konumuna getirin Bakınız Nakliye konumu.
- Elektrikli el aletine sabit olarak takılamayan bütün aksesuarı çıkarın.
  Nakliye esnasında kullanılmayan testere bıçaklarını mümkünse kapalı bir kaba yerleştirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (6) sonuna kadar içeri itin ve germe tutamağını (13) sabitlemek için aşağı doğru bastırın.
- Kaldırma veya taşıma için taşıma tutamaklarını (29) kullanın.

- Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın ve hiçbir zaman koruyucu donanımlardan tutarak aleti taşımayın.