# Utilizzo

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

Posizione di trasporto e di lavoro della lama
Ingrandimento del banco per troncare
Regolazione degli angoli obliqui orizzontali e verticali
Regolazione della guida parallela
Regolazione della guida parallela supplementare
Regolazione del cuneo divisore
Messa in funzione
Indicazioni operative
Taglio
Verifica ed effettuazione delle regolazioni base
Stivaggio e trasporto