# Tekniske data

Bordsirkelsag |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominell spenning | V= | 18 | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 4500 | 4500
Startstrømbegrensing |  | ● | ●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier for full kapasitet |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 216 | 216
Stambladtykkelse | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | > 1,7 | > 2,3
Boringsdiameter | mm | 30 | 25,4

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.