# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre la batteria.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

- Al fine di evitare eventuali pericoli di incendio durante il taglio dell’alluminio, svuotare la copertura inferiore per la lama e non utilizzare alcuna aspirazione trucioli.

##

Per rimuovere eventuali frammenti del pezzo in lavorazione e trucioli di grandi dimensioni, si potrà aprire la copertura inferiore della lama (46).

- Spegnere l’elettroutensile e rimuovere la batteria dall’elettroutensile stesso.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Ribaltare l’elettroutensile su un lato.
- Aprire la griglia sul fondo (33) (vedere Fig. a).
- Separare leggermente le linguette (47) della copertura inferiore della lama ed aprire la copertura stessa (46).
- Rimuovere eventuali frammenti del pezzo in lavorazione e trucioli.
- Richiudere la copertura inferiore della lama (46), sino a far innestare in posizione le linguette (47).
- Chiudere la griglia sul fondo (33).
- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.

##

- Inserire un tubo flessibile per aspiratore adeguato nell’adattatore per l’aspirazione (31).

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.