# Technické údaje

Stolní okružní pila |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 4 500 | 4 500
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 658 × 332 × 553 | 658 × 332 × 553
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 216 | 216
Tloušťka těla kotouče | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. tloušťka zubu / rozvod zubů | mm | > 1,7 | > 2,3
Průměr otvoru | mm | 30 | 25,4

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Maximální rozměry obrobku: viz Maximální rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.