# Pachetul de livrare

Înainte de prima punere în funcţiune a sculei electrice, verificaţi dacă toate piesele enumerate mai jos sunt cuprinse în pachetul de livrare:

- Ferăstrău circular de banc cu pânză de ferăstrău montată (26) şi pană de despicat (4)
- Limitator unghiular (2)
- Limitator paralel (5)
- Limitator paralel suplimentar (43)
- Setul de fixare „Limitator paralel suplimentar” (44) (2 şuruburi de fixare, 2 şaibe-suport, 2 piuliţe-fluture)
- Capac de protecţie (3)
- Cheie hexagonală (10)
- Cheie inelară (9) cu vârfuri de şurubelniţă crestată
- Împingător (12)
- Inserţie de masă (25)

Observaţie: Verificaţi dacă scula electrică prezintă eventuale deteriorări.
Înainte de a continua să utilizaţi scula electrică, trebuie să examinaţi atent funcţionarea optimă şi conform destinaţiei a echipamentelor de protecţie sau a componentelor uşor deteriorate. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează optim şi nu se blochează sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să fie în conformitate cu toate condiţiile pentru a asigura funcţionarea optimă a sculei electrice.
Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate ale dispozitivelor de protecţie trebuie reparate în mod corespunzător sau înlocuite la un atelier de specialitate autorizat.