# สัญลักษณ์

สัญลักษณ์‌ต่อไปนี้‌มี‌ความ‌สำคัญ‌ต่อ‌การใช้‌‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ของท่าน กรุณา‌จดจำ‌สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย การแปล‌ความ‌สัญลักษณ์‌ได้‌ถูกต้อง‌จะช่วย‌ให้ท่าน‌ใช้‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้ดี‌และ‌ปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย‌ของ‌สัญลักษณ์
| เอา‌มือ‌ออก‌ห่างจาก‌บริเวณ‌ตัดขณะ‌เครื่อง‌กำลัง‌วิ่ง อันตราย‌จาก‌การ‌บาดเจ็บ‌เมื่อ‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย
| สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
| สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับ‌ฟังเสียง‌ดัง‌อาจ‌ทำให้‌‌สูญเสีย‌การได้ยิน
| สวม‌แว่นตา‌ป้องกัน‌อันตราย
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | สังเกต‌ขนาด‌ของ‌ใบเลื่อย เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌รู‌ต้อง‌เข้ากับแกนเครื่องมือ‌โดย‌ไม่มี‌ช่องหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนาใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางรูของใบเลื่อย รวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ให้ใช้ตัวลดขนาดที่จัดส่งมาพร้อมกับใบเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a ใบเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 216 มม. b เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 1.7 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 1.5 มม. มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลิ่มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน c ความหนาของลิ่มแยกคือ 1.6 มม. d ทิศทางการตัดของฟัน (ทิศทางของลูกศรบนใบเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกศรบนลิ่มแยก
‎3 601 M44 0B0 | a ใบเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 216 มม. b เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 2.3 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 2.1 มม. มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลิ่มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน c ความหนาของลิ่มแยกคือ 2.2 มม. d ทิศทางการตัดของฟัน (ทิศทางของลูกศรบนใบเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกศรบนลิ่มแยก
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | ความหนาของลิ่มแยกคือ 1.6 มม. ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 70 มม.
‎3 601 M44 0B0 | ความหนาของลิ่มแยกคือ 2.2 มม. ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 70 มม.
| ด้านซ้าย: แสดงทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยงเพื่อลดใบเลื่อย (ตำแหน่งขนย้าย) และยกใบเลื่อย (ตำแหน่งทำงาน) ด้านขวา: แสดงตำแหน่งของคันล็อคเพื่อล็อคใบเลื่อยและเมื่อปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อยเอียงได้)
| โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องมือไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่บังคับใช้