# Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts

## Transportstellung

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (3), entfernen Sie den Tischeinsatz (25) und positionieren Sie den Spaltkeil (4) in der untersten Stellung. Setzen Sie den Tischeinsatz (25) wieder ein.
- Drehen Sie die Kurbel (15) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts (26) unterhalb des Sägetischs (23) befinden.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (6) ganz nach innen.
  Drücken Sie den Spanngriff (13) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.

## Arbeitsstellung

- Positionieren Sie den Spaltkeil (4) in der obersten Stellung genau über der Mitte des Sägeblatts, setzen Sie den Tischeinsatz (25) ein und montieren Sie die Schutzabdeckung (3).
- Drehen Sie die Kurbel (15) im Uhrzeigersinn, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (26) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.