# Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Настройте наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск от 0°.
- Отстранете защитното покритие (3).

### Проверка (вж. фиг. J1)

- Отстранете приставката за маса (25) вж. Монтиране на приставка за маса (вж. фиг. c).
- Настройте ъгломер на 90° и го поставете на масата (23).

Рамото на транспортира трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (26).

### Регулиране (вж. фиг. J2)

- Развийте винта (58). Така опората за 0° (22) може да се измества.
- Освободете застопоряващия лост (20).
- Преместете ръчното колело (14) към опората за 0°, докато рамото на ъгломера допре плътно по цялата си дължина до циркулярния диск.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (20).
- Затегнете винта (58) отново.
- Монтирайте приставката за маса (25) отново вж. Монтиране на приставка за маса (вж. фиг. c).

Ако след настройването стрелката (21) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (19), развийте винта (59) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°.

Повторете по аналогичен начин посочените по-горе стъпки за наклона във вертикална равина 45 ° (развиване на винта (60); изместване на опората за 45° (18)). При това стрелката за ъгъла (21) не трябва да се измества.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (3).

### Проверка

- С молив маркирайте първия ляв зъб на циркулярния диск, който се вижда отзад над поставката за маса.
- Настройте ъгломер на 90° и го поставете до ръбовете на водещия канал (30).
- Изместете рамото на ъгломера, докато допре до маркирания зъб на циркулярния диск и отчетете разстоянието между диска и направляващия канал.
- Завъртете циркулярния диск, докато маркирания зъб застане над поставката за маса отпред.
- Изместете ъгломера успоредно на направляващия канал до маркирания зъб.
- Отново измерете разстоянието между циркулярния диск и направляващия канал.

Двете измерени разстояния трябва да са еднакви.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (61) от долната страна на работния плот отпред и винтовете с глава с вътрешен шестостен (62) от долната страна на работния плот отзад, като използвате включения в окомплектовката шестостенен ключ (10).
- Внимателно преместете циркулярния диск, докато застане успоредно на направляващия канал (30).
- Отново затегнете всички винтове (61) и (62).

##

- Поставете опората за успоредно водене отдясно на циркулярния диск.
  Изместете опората за успоредно водене докато маркировката на индикацията на скалата (56) не покаже върху долната скала 29 cm.
  За застопоряване натиснете затегателната ръкохватка (41) отново надолу.
- Издърпайте затегателната ръкохватка (13) докрай нагоре и издърпайте разширяването на масата на циркуляра (6) до упор навън.

### Проверка

Индикаторът за разстояние (57) трябва да показва на горната скала (1) същата стойност, която показва и маркировката в индикацията на скалата (56) на долната скала (1).

### Регулиране

- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (6)докрай навън.
- Развийте винта (63) с кръстата отвертка и подравнете стрелката (57) спрямо маркировката 29 cm на горната скала (1).

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (3).
- Развийте застопоряващата ръкохватка (41) на опората за успоредно водене и я изместете, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Опората за успоредно водене (5) трябва да допира до диска по цялата си дължина.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (64) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (10).
- Внимателно изместете опората за успоредно водене (5), докато допре до диска по цялата си дължина.
- Задръжте опората за успоредно водене в тази позиция и натиснете отново надолу застопоряващата ръкохватка (41).
- Отново затегнете винтовете с глава с вътрешен шестостен (64).

##

След продължителна употреба силата на затягане на опората за успоредно водене (5) може да намалее.

- Затегнете регулиращия винт (24), докато опората за успоредно водене отново може да бъде застопорена здраво към стенда.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (3).
- Изместете опората за успоредно водене (5) отдясно, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Маркировката на индикацията на скалата (56) трябва да е на една линия с маркировката за 0 mm на скалата (1).

### Регулиране

- Развийте винта (65) с кръстата отвертка и подравнете стрелката за ъгъла спрямо маркировкатаr 0.

##

### Проверка

Предната страна на приставката за маса (25) трябва да е в равнината на работния плот или малко под нея, задната страна трябва да е в равнината на работния плот или малко над нея.

### Регулиране

- Настройте с върха на глухия гаечен ключ (9) правилното ниво на регулиращите винтове (66).