# Увеличаване на работния плот

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

## Разширяване на масата на циркуляра (вж. фиг. A)

Разширяването на масата на циркуляра (6) разширява масата (23) надясно.

- Издърпайте докрай нагоре застопоряващата ръкохватка (13) за разширяването на масата на циркуляра.
- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (6) до желаната дължина навън.
- Натиснете надолу застопоряващата ръкохватка (13). С това разширяването на масата на циркуляра плот се застопорява.