# Inställning av klyvkil

Klyvkniven (4) hindrar sågbladet (26) från att klämmas fast i sågsnittet. I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.
Kontrollera att klyvkniven alltid är korrekt inställd:

- Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3−8 mm.
- Klyvknivens tjocklek måste vara mindre än sågsnittsbredden och större än stambladets tjocklek.
- Klyvkniven måste alltid ligga på linje med sågklingan.
- För normal kapning måste klyvkniven alltid stå i högsta möjliga läget.

## Ställa in klyvknivens höjd (se bild F)

För sågning av spår måste klyvknivens höjd ställas in.

- Använd endast elverktyget för att göra spår eller falsar med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddskåpa, tryckkam).

- Öppna klämspaken (39) och dra ut skyddskåpan (3) ur spåret på spaltkilen (4).
  För att skydda skyddet mot skada bör det förvaras i härför avsett fäste (11) stommen (se även bilden O2).
- Vrid veven (15) medsols till anslag så att sågbladet (26) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (36) medsols tills den pekar uppåt.
- Dra av klyvkniven från stiften (37) (dra klämspaken (36) något utåt) och skjut ner klyvkniven (4) ända till anslaget.
- Låt de båda stiften (37) haka i det övre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (36) igen.
  Markeringarna (35) på klämman och på klämspaken (36) måste vara inriktade som på bilden.