# Teknik veriler

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Anma gerilimi | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 4500 | 4500
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Tam güç için tavsiye edilen aküler |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 216 | 216
Bıçak kalınlığı | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | > 1,7 | > 2,3
Göbek çapı | mm | 30 | 25,4

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Maksimum iş parçası boyutları Bakınız Maksimum iş parçası boyutları

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.