# Λειτουργία

- Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργο‌ποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Θέση μεταφοράς και εργασίας του πριονόδισκου
Μεγέθυνση του τραπεζιού σέγας
Ρύθμιση της κάθετης και οριζόντιας φαλτσογωνιάς
Ρύθμιση οδηγού παραλλήλων
Ρύθμιση του πρόσθετου οδηγού παραλλήλων
Ρύθμιση της σφήνας
Θέση σε λειτουργία
Οδηγίες εργασίας
Πριόνισμα
Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων
Αποθήκευση/φύλαξη και μεταφορά