# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยตั้งโต๊ะ |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเปล่าA) | นาที-1 | 4500 | 4500
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสตาร์ทเครื่อง |  | ● | ●
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014B) | กก. | 20.5−21.6 | 20.5−21.6
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0...+35 | 0...+35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20...+50 | –20...+50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
แบตเตอรี่ที่แนะนำให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้)
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | มม. | 216 | 216
ความหนาใบ | มม. | <1.5 | 1.5–2.1
ความหนาฟันเลื่อย/ตรงที่แต่งฟันเลื่อย ต่ำสุด | มม. | >1.7 | >2.3
เส้นผ่าศูนย์กลางรูประกอบ | มม. | 30 | 25.4

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20−25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: ดู ขนาดชิ้นงานสูงสุด

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac