# Debitarea

##

- Reglează limitatorul paralel (5) la lăţimea de tăiere dorită.
- Aşezaţi piesa de prelucrat pe masa de lucru pentru ferăstrău, în faţa capacului de protecţie (3).
- Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău cu ajutorul manivelei (15) până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău (26) se află la aproximativ 3−6 mm deasupra piesei de prelucrat.
- Porneşte scula electrică.
- Tăiaţi cu avans uniform piesa de prelucrat.
  Dacă exercitaţi o presiune prea mare, vârfurile pânzei de ferăstrău se pot supraîncălzi, iar piesa de prelucrat poate suferi deteriorări.
- Deconectează scula electrică şi aşteaptă ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.

##

- Reglează unghiul de înclinare în plan vertical dorit al pânzei de ferăstrău.
  În cazul basculării spre stânga a pânzei de ferăstrău, limitatorul paralel (5) trebuie să se afle în partea dreaptă a pânzei de ferăstrău.
- Parcurge etapele de lucru conform specificaţiilor din secţiunea: vezi Executarea de tăieturi drepte

##

- Reglaţi unghiul de îmbinare pe colţ în plan orizontal dorit pe limitatorul unghiular (2).
- Aşezaţi piesa de prelucrat pe limitatorul unghiular (2).
- Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău cu ajutorul manivelei (15) până când dinţii de ferăstrău superiori se află la aproximativ 5 mm deasupra suprafeţei piesei de prelucrat.
- Porniţi scula electrică.
- Apăsaţi cu o mână piesa de prelucrat pe limitatorul unghiular şi împingeţi-o lent spre înainte, ţinând cealaltă mână pe maneta de fixare (54), în canelura de ghidare (30).
- Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.