# Zāģēšana

##

- Pārvietojiet paralēlo vadotni (5) stāvoklī, kas atbilst zāģējuma platumam.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda pirms aizsargpārsega (3).
- Griežot kloķi (15), paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni (26) tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 3−6 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Pārzāģējiet apstrādājamo materiālu ar vienmērīgu kustību.
  Ja zāģēšanas laikā uz zāģa asmeni tiek izdarīts pārāk stiprs spiediens, zāģa asmens zobu galotnes var pārkarst un nodarīt bojājumus apstrādājamajam priekšmetam.
- Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens kustība ir pilnībā apstājusies.

##

- Iestatiet vēlamo vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens slīpumu).
  Ja zāģa asmens tiek noliekts pa kreisi, paralēlajai vadotnei (5) jāatrodas pa labi no zāģa asmens.
- Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā: skatīt Taisnu zāģējumu veidošana

##

- Ar leņķa vadotnes (2) palīdzību iestatiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi.
- Piespiediet apstrādājamo priekšmetu leņķa vadotnei (2).
- Griežot kloķi (15) paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 5 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Ar vienu roku spiediet apstrādājamo priekšmetu pie leņķa vadotnes un ar otru roku lēni pārvietojiet vadotni uz priekšu, turot to aiz roktura (54) un lēni pārbīdot gropē (30).
- Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnīgi apstājies.