# Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado
| Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.
| Colóquese una máscara contra el polvo.
| Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.
| Use gafas protectoras.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reductor sean las adecuadas para el grosor del disco de soporte y el diámetro del orificio de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra. El diámetro de la hoja de sierra debe corresponder a la indicación del símbolo.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a El diámetro de la hoja de sierra no debe superar los 216 mm. b Preste atención al cambiar la hoja de sierra, que el ancho de corte no sea inferior a 1,7 mm y el espesor de la hoja no sea superior a 1,5 mm. De lo contrario, existe el peligro de que la cuña separadora quede atrapada en la pieza de trabajo. c El espesor de la cuña separadora es de 1,6 mm. d La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre la hoja de sierra) debe coincidir con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora.
‎3 601 M44 0B0 | a El diámetro de la hoja de sierra no debe superar los 216 mm. b Preste atención al cambiar la hoja de sierra, que el ancho de corte no sea inferior a 2,3 mm y el espesor de la hoja no sea superior a 2,1 mm. De lo contrario, existe el peligro de que la cuña separadora quede atrapada en la pieza de trabajo. c El espesor de la cuña separadora es de 2,2 mm. d La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre la hoja de sierra) debe coincidir con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | El espesor de la cuña separadora es de 1,6 mm. La altura máxima posible de la pieza de trabajo es de 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | El espesor de la cuña separadora asciende a 2,2 mm. La altura máxima posible de la pieza de trabajo es de 70 mm.
| Lado izquierdo: Indica el sentido de giro de la manivela para sumergir (posición de transporte) y subir (posición de trabajo) la hoja de sierra. Lado derecho: Indica la posición de la palanca de bloqueo para bloquear la hoja de sierra y ajustar el ángulo de inglete vertical (hoja de sierra orientable).
| Con el distintivo CE, el fabricante confirma que la herramienta eléctrica cumple con las directivas vigentes de la UE.