# Kontrola základného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia pílového listu 0°.
- Odstráňte ochranný kryt (3).

### Kontrola (pozri obrázok J1)

- Odstránenie vložky stola (25) pozri Montáž vložky stola (pozri obrázok c).
- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte ho na rezací stôl (23).

Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým listom (26) po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok J2)

- Povoľte skrutku (58). Tak sa môže posunúť doraz 0° (22).
- Povoľte aretačnú páčku (20).
- Posúvajte ručné koleso (14) proti uhlovému dorazu 0°, kým rameno uhlomera nebude lícovať (nebude v jednej línii) s pílovým listom po celej dĺžke.
- Podržte rameno nástroja v tejto polohe a aretačnú páčku (20) znova utiahnite.
- Opäť pevne dotiahnite skrutku (58).
- Vložku stola znova namontujte (25) pozri Montáž vložky stola (pozri obrázok c).

Ak sa ukazovateľ uhla (21) nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° na stupnici (19), pomocou bežného krížového skrutkovača povoľte skrutku (59) a nastavte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.

Zopakujte vyššie uvedené pracovnú kroky pre vertikálny uhol zošikmenia 45° (povolenie skrutky (60); posunutie dorazu 45° (18)). Ukazovateľ uhla (21) sa pritom nesmie znova prestaviť.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (3).

### Kontrola

- Označte ceruzkou prvý ľavý zub píly, ktorý je viditeľný nad vložkou stola.
- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte na hranu vodiacej drážky (30).
- Posuňte rameno uhlomera tak, aby sa dotýkalo označeného zuba píly a odčítajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.
- Otáčajte pílový list, kým označený zub nebude stáť vpredu nad vložkou stola.
- Posuňte uhlomer pozdĺž vodiacej drážky až po označený zub pílového listu.
- Opäť odmerajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.

Obe namerané vzdialenosti musia byť rovnaké.

### Nastavenie

- Dodaným kľúčom na vnútorný šesťhran (61) povoľte skrutky s vnútorným šesťhranom (62) vpredu pod stolom píly a skrutky s vnútorným šesťhranom (10) vzadu pod stolom píly.
- Opatrne pohnite pílovým listom tak, aby sa nachádzal paralelne s vodiacou drážkou (30).
- Skrutky (61) a (62) opäť utiahnite.

##

- Umiestnite paralelný doraz na pravej strane pílového listu.
  Posúvajte paralelný doraz, kým označenie na zobrazení stupnice (56) nezobrazí na dolnej stupnici 29 cm.
  Na zaaretovanie zatlačte upevňovaciu rukoväť (41) opäť nadol.
- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (13) úplne dohora a vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (6) až na doraz von.

### Kontrola

Ukazovateľ vzdialenosti (57) musí na hornej stupnici (1) zobrazovať rovnakú hodnotu ako označenie na zobrazení stupnice (56) na dolnej stupnici (1).

### Nastavenie

- Vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (6) až na doraz von.
- Povoľte skrutku (63) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte ukazovateľ vzdialenosti (57) pozdĺž značky 29 cm hornej stupnice (1).

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (3).
- Uvoľnite upevňovaciu rukoväť (41) paralelného dorazu a presuňte ju tak, aby sa dotýkala pílového listu.

### Kontrola

Paralelný doraz (5) sa musí dotýkať pílového listu po celej dĺžke.

### Nastavenie

- Uvoľnite skrutky s vnútorným šesťhranom (64) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (10).
- Opatrne pohybujte pozdĺžnym dorazom (5), kým sa nebude dotýkať pílového listu po celej dĺžke.
- Podržte paralelný doraz v tejto polohe a upevňovaciu rukoväť (41) zatlačte znova nadol.
- Opäť pevne dotiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom (64).

##

Upínacia sila paralelného dorazu (5) sa môže častým používaním znížiť.

- Doťahujte nastavovaciu skrutku (24) dovtedy, kým sa nebude dať paralelný doraz opäť pevne zafixovať na rezacom stole.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (3).
- Presuňte paralelný doraz (5) sprava tak, aby sa dotýkal pílového listu.

### Kontrola

Označenie zobrazenia stupnice (56) musí byť v jednej línii so značkou 0 mm na stupnici (1).

### Nastavenie

- Povoľte skrutku (65) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte označenie pozdĺž značky 0 mm.

##

### Kontrola

Predná strana vložky stola (25) musí byť zalícovaná alebo trochu pod rezacím stolom, zadná strana musí byť zalícovaná alebo trochu nad rezacím stolom.

### Nastavenie

- Nastavte hrotom prstencového kľúča (9) správnu úroveň štyroch nastavovacích skrutiek (66).