# نگهداری و حمل و نقل

## نگهداری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصاویر O1–O2)

ابزار برقی جهت نگهداری برخی از اجزاء دستگاه امکان بستن ایمنی آنها را فراهم می سازد.

- کمکی گونیای موازی (43) را از گونیای موازی (5) باز کنید.
- تمامی قطعات باز شده دستگاه را در محفظه نگهداری روی بدنه (به جدول زیر رجوع کنید) قرار دهید.

اجزاء دستگاه | محفظه نگهداری
--- | ---
خطکش راهنمای موازی (5) | را برگردانید، از پایین در ریل های راهنما بیاویزید و دسته مهار (41) را تثبیت کنید
ميله نگهدارنده جانبی قطعه کار (12) | را در محل نگهداری (67) قرار دهید
روکش محافظ (3) | را در شیار گیره نگهدارنده (11) آویزان کنید و با اهرم (39) سفت کنید
آچار آلن (10) | را در محل نگهداری (68) قرار دهید
آچار رینگی (9) | را در محل نگهداری (69) قرار دهید
نقاله (2) | را در محل نگهداری (7) قرار دهید
کمکی خطکش راهنمای موازی (43) | را در شیار از پشت روی خطکش راهنمای موازی (5) قرار دهید و به کمک پیچ های پروانه ای سفت کنید

## حمل و نقل ابزار برقی

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

قبل از حمل و نقل ابزار برقی باید اقدامات زیر انجام شوند:

- ابزار برقی را در حالت حمل و نقل رجوع کنید به حالت حمل و نقل قرار بدهید.
- کلیه قطعات و متعلقاتی که قابل نصب بر ابزار برقی بصورت ثابت نیستند را بردارید.
  تیغه‌های اره‌ که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند را در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
- کشویی بسط میز اره (6) را کاملاً به درون برانید و اهرم مهار (13) را برای تثبیت به پایین فشار دهید.
- برای بلند کردن یا حمل دستگاه، از دسته حمل و نقل (29) استفاده کنید.

- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.