# Хранение и транспортировка

## Хранение деталей электроинструмента (см. рис. O1–O2)

Для хранения Вы можете надежно зафиксировать определенные детали электроинструмента на электроинструменте.

- Снимите дополнительный параллельный упор (43) с параллельного упора (5).
- Вставьте все незакрепленные детали электроинструмента в соответствующие места хранения на корпусе (см. нижеследующую таблицу).

Деталь электроинструмента | Место хранения
--- | ---
Параллельный упор (5) | поверните, вставьте снизу в направляющие и зафиксируйте зажимную рукоятку (41)
Толкатель (12) | вставьте в гнездо для хранения (67)
Защитный кожух (3) | подвесьте в выемку держателя (11) и закрепите зажимным рычагом (39)
Ключ-шестигранник (10) | вставьте в гнездо для хранения (68)
Кольцевой гаечный ключ (9) | вставьте в гнездо для хранения (69)
Угловой упор (2) | вставьте в гнездо для хранения (7)
Дополнительный параллельный упор (43) | вставьте в паз сзади на параллельном упоре (5) и зафиксируйте при помощи барашковых винтов

## Перенос электроинструмента

- До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

Перед транспортировкой электроинструмента выполните следующее:

- Приведите электроинструмент в транспортное положение см. Транспортное положение.
- Демонтируйте все принадлежности, которые не закрепляются прочно на электроинструменте.
  Переносите пильные диски, которыми Вы не пользуетесь, по возможности в закрытых емкостях.
- Сдвиньте расширитель стола (6) до упора в направлении центра стола и прижмите зажимную рукоятку (13) вниз для фиксации.
- Для поднятия и транспортировки электроинструмента используйте ручки для переноски (29).

- Переносите электроинструмента, взявшись за транспортировочные приспособления, никогда не используйте для этих целей защитные устройства.