# Contenu

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessous :

- Scie sur table avec lame montée (26) et couteau diviseur (4)
- Butée angulaire (2)
- Butée parallèle (5)
- Butée parallèle supplémentaire (43)
- Set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (44) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 2 écrous papillon)
- Capot de protection (3)
- Clé mâle pour vis à six pans creux (10)
- Clé polygonale (9) avec pointe de tournevis à fente
- Poussoir de sécurité (12)
- Pare-éclats (25)

Remarque : Assurez-vous que l’outil électroportatif n’est pas endommagé.
Avant d’utiliser l’outil électroportatif, assurez-vous que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées peuvent bien remplir leur fonction. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et assurez-vous qu’aucune pièce n’est endommagée. Pour garantir un fonctionnement correct, toutes les pièces doivent être correctement montées et en parfait état.
Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et pièces endommagés dans un centre de service après-vente agréé.