# Настроювання розпірного клина

Розпірний клин (4) запобігає застряванню пиляльного диска (26) у прорізі. Інакше, якщо пиляльний диск застрягне в заготовці, виникає небезпека сіпання.
Тому завжди слідкуйте за правильною настройкою розпірного клина:

- Макс. радіальна відстань між пиляльним диском і розпірним клином повинна складати 3−8 мм.
- Товщина розпірного клина повинна бути меншою за ширину розпилювання і більшою за товщину центральної частини пиляльного диска.
- Розпірний клин повинен завжди знаходитися в одну лінію із пиляльним диском.
- Для виконання звичайного розпилювання розпірний клин повинен завжди знаходитися у найвищому положенні.

## Регулювання висоти розпірного клина (див. мал. F)

Для прорізання пазів потрібно відрегулювати висоту розпірного клина.

- Застосовуйте електроінструмент для прорізання пазів або фальцювання лише з відповідним захисним пристроєм (напр., тунельним захисним кожухом, упорним гребенем).

- Відкрийте затискний важіль (39) і витягніть захисний кожух (3) з паза на розпірному клині (4).
  Щоб уберегти захисний кожух від пошкодження, розташуйте його у відповідному кріпленні (11) на корпусі (див. також мал. O2).
- Поверніть кривошипну рукоятку (15) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльне полотно (26) знаходилося у максимально високому положенні над столом.
- Відпустіть затискний важіль (36) за стрілкою годинника, поки він не вказуватиме вгору.
- Витягніть розпірний клин зі штифтів (37) (витягніть затискний важіль (36) трохи назовні) і посуньте розпірний клин (4) до упору донизу.
- Дайте обом штифтам (37) увійти в зачеплення у верхніх отворах на розпірному клині і знову міцно затягніть затискний важіль (36).
  Позначки (35) на клемі та затискному важелі (36) мають бути вирівняні, як зображено на малюнку.