# 평행 조절자 설정하기

평행 조절자 (5) 는 톱날의 좌측(흑색 눈금) 또는 우측(은색 눈금)에 위치할 수 있습니다. 눈금 표시창 (56) 에 있는 표시는 눈금 (1) 에 나와 있는 평행 조절자에서 톱날까지의 설정된 간격을 나타냅니다.
평행 조절자를 톱날의 원하는 측면에 위치시키십시오 참조 평행 조절자 조립하기(그림 e 참조).

## 톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서
평행 조절자 설정하기

- 평행 조절자 (5) 의 고정 레버 (41) 를 푸십시오. 눈금 표시창 (56) 의 표시가 원하는 톱날까지의 간격이 될 때까지 평행 조절자를 밉니다.
  톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서는 아래쪽 은색 눈금 (1) 표시가 적용됩니다.
- 고정하려면 고정 레버 (41) 를 다시 아래쪽으로 누르십시오.

## 톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서
평행 조절자 설정하기(그림 D 참조)

- 평행 조절자를 톱날의 오른쪽에 두십시오.
  눈금 표시창 (56) 의 표시가 아래쪽 눈금에 29 cm가 보일 때까지 평행 조절자를 밉니다.
  고정하려면 고정 레버 (41) 를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (13) 를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (6) 를 바깥쪽으로 당겨 간격 표시기 (57) 가 위쪽 눈금에 원하는 톱날과의 간격이 표시되게 하십시오.
- 고정 레버 (13) 를 아래쪽으로 미십시오.
  이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.