# Складирање и транспорт

## Чување на елементите на уредот (види слики O1–O2)

Електричниот алат Ви нуди можност сигурно да ги прицврстите елементите на уредот при чување.

- Олабавете го дополнителниот паралелен граничник (43) од паралелниот граничник (5).
- Сите олабавени делови на уредот ставете ги во депото за чување на куќиштето (види долунаведена табела).

Елемент на уредот | Депо за чување
--- | ---
Паралелен граничник (5) | свртете го, закачете го од долу во шините-водилки и фиксирајте ја затегнувачката дршка (41)
Подвижна водечка летва (12) | вметнете ја во депото (67)
Заштитен поклопец (3) | закачете го во делот на држачот (11) и затегнете со затезниот лост (39)
Клуч со внатрешна шестаголна глава (10) | вметнете ја во депото (68)
Прстенестиот клуч (9) | вметнете го во депото (69)
Аголен граничник (2) | вметнете го во депото (7)
Дополнителен паралелен граничник (43) | вметнете го во жлебот на задниот дел од паралелниот граничник (5) затегнете го со помош на пеперутка-завртката.

## Носење на електричниот алат

- Пред било каква интервенција на електричниот алат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, извадете ја батеријата од него. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Пред транспортот на електричниот алат мора да ги извршите следните чекори:

- Поставете го електричниот алат во транспортна позиција види Транспортна позиција.
- Отстранете ги деловите на опремата, кои не може цврсто да се монтираат на електричниот алат.
  Ставете ги неискористените сечила за пила во затворена кутија, доколку сакате да ги транспортирате.
- Притиснете на проширувањето на масата за сечење (6) целосно навнатре и притиснете на затезната рачка (13) за фиксирање надолу.
- За подигање или транспорт користете ги рачките за носење (29).

- За транспортирање на електричниот алат, користете ги секогаш уредите за транспорт, а не заштитните уреди.