# การจัดเก็บและการขนย้าย

## รักษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ไว้ (ดูภาพประกอบer O1–O2)

สำหรับการจัดเก็บ ท่านสามารถยึดชิ้นส่วนบางตัวของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ถอดแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (43) ออกจากแผงกำหนดแนวขนาน (5)
- ใส่ชิ้นส่วนเครื่องมือที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในช่องจัดเก็บบนตัวเรือน (ดูตารางต่อไปนี้)

ชิ้นส่วนของเครื่อง | ช่องจัดเก็บ
--- | ---
แผงกำหนดแนวขนาน (5) | หมุนกลับด้าน แขวนจากด้านล่างเข้าไปในรางนำ และยึดด้ามหนีบ (41)
เสียบไม้ดัน (12) | เข้าในจุดตั้ง (67)
กระบังป้องกัน (3) | แขวนในช่องของที่ยึด (11) และขันให้แน่นด้วยคันหนีบ (39)
เสียบประแจขันหกเหลี่ยม (10) | เข้าในจุดตั้ง (68)
ประแจแหวน (9) | เข้าในจุดตั้ง (69)
ฉากหยุดมุม (2) | เข้าในจุดตั้ง (7)
แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (43) | เลื่อนร่องเข้าที่ด้านหลังแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (5) และขันให้แน่นด้วยน๊อตปีก

## การยกเครื่องมือไฟฟ้า

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

ก่อน‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าต้อง‌ทำตาม‌ขั้นตอน‌ต่อไปนี้:

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในขนย้าย ดู ตำแหน่งขนย้าย
- ถอด‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ที่‌ไม่‌สามารถติดตั้ง‌กับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้‌อย่าง‌แน่นหนา
  หากเป็นไปได้ให้ขนย้ายใบเลื่อย‌ที่‌ไม่‌ใช้งาน‌โดยใส่ใน‌ภาชนะ‌บรรจุ‌ที่‌ปิดฝา
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (6) เข้าด้านในทั้งหมดและกดด้ามหนีบ (13) ลงเพื่อยึดให้แน่น
- ใช้ด้ามถือ (29) เพื่อยกหรือขนย้าย

- เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ให้‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น และ‌อย่า‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌ป้องกัน‌อันตราย‌อย่าง‌เด็ดขาด