# Техникалық мәліметтер

Үстелдік дискілі ара |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 4500 | 4500
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Өлшемдері (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)
Ені x қалыңдығы x биіктігі | мм | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі | мм | 216 | 216
Орта диск қалыңдығы | мм | < 1,5 | 1,5–2,1
Тістің мин. қалыңдығы/ауытқу ені | мм | > 1,7 | > 2,3
Саңылау диаметрі | мм | 30 | 25,4

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 12.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Макс. дайындама өлшемдері: қараңыз Макс. дайындама өлшемдері

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.