# Testere bıçağının değiştirilmesi (bkz. resimler l1−l4)

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

- Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın. Yaralanma tehlikesi vardır.

- Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.

- Sadece bu kullanma kılavuzunda ve elektrikli el aletinin üzerinde belirtilen tanıtım verilerine uygun ve EN 847-1 uyarınca test edilmiş ve işaretlenmiş testere bıçakları kullanın.

- Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçaklarını kullanın. Bu testere dişi uçlarının aşırı ısınmasını ve işlenen plastiğin erimesini önler.

- HSS çelik testere bıçakları kullanmayın. Bu testere bıçakları kolayca kırılabilir.

##

- Sıkıştırma kolunu (39) açın ve koruyucu kapağı (3) yarma kaması (4) oluğundan çekin.
- Kilitleme vidasını (38) "Kilitleme" yönünde duruncaya kadar halkalı anahtarın (9) ucu ile dönme yönünde çevirin ve tabla eklentisini (25) alet oluğundan kaldırarak çıkarın. Bir tutamak deliği (48) daha kolay kaldırma için hizmet vermektedir.
- Kolu (15) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (26) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Germe somununu (49) halkalı anahtarla (9) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (50) çekin.
- Mil kilitleme kolunu çekili tutun ve germe somununu saat hareket yönünün tersine çevirerek sökün.
- Sıkma flanşını (51) alın.
- Testere bıçağını (26) çıkarın.

##

- Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.
- Yeni testere bıçağını alet milinin (52) bağlama flanşına (53) yerleştirin.

Uyarı: Çok küçük testere bıçakları kullanmayın. Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki radyal aralık en fazla 3−8 mm olmalıdır.

- Montaj işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) yarma kaması üzerindeki ok ile aynı olmasına dikkat edin!

- Sıkma flanşını (51) ve germe somununu (49) yerleştirin.
- Germe somununu (49) halkalı anahtarla (9) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (50) çekin.
- Germe somununu saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
- Masanın eklentisini (25) alet oluğundaki yarma kamasının (4) üzerine yerleştirin. Kilitleme vidasını (38), halkalı anahtarın (9) ucu ile "Kilit kapalı" dönme yönünde durana kadar çevirin.
- Koruyucu kapağı (3) tekrar takın.